В общеобразовательных учреждениях района в 2015/2016 учебном году обучается 19 детей-инвалидов, в специальных (коррекционных) классах Маловишерского техникума обучается 23 ребенка-инвалида. В дошкольных образовательных учреждениях обучаются 8 детей-инвалидов. Всем детям-инвалидам организовано обучение.

# По состоянию здоровья 3 ребенка-инвалида обучаются по индивидуальным учебным планам на дому, для этих детей организовано дистанционное обучение на базе Новгородской Дистанционной "Школе-OnLine"

Одной из подпрограмм программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» является подпрограмма «Доступная среда в образовательных учреждениях». За период реализации подпрограммы три школы района Средняя школа №1, Средняя школа № 2, Средняя школа №4 стали участниками федеральной программы «Доступная среда». На создание условий доступности учреждений затрачено:

2012 год: – 1 983 800 руб

2013 год – 1 942 000 руб

2014 год – 1 865 400 руб.

В 2015 году комитетом образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района (далее Комитет) в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда в образовательных учреждениях» проведены следующие мероприятия:

* проведен круглый стол «Реализация подпрограммы «Доступная среда» в образовательных учреждениях», на котором заслушаны отчеты школ, участников мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
* организовано участие в областном вебинаре по вопросам обеспечения доступности объектов образования для мобильных групп населения для руководителей образовательных организаций; по результатам решения вебинара:
* проведено обследование 13 учреждений в отношении их доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения и паспортизация 13 объектов, для размещения информации о доступности объектов на карте доступности;
* акты обследования учреждений в отношении их доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения и паспорта доступности объектов размещены на официальных сайтах образовательных организаций;
* организовано методическое сопровождение по проведению мониторинга доступности учреждений.

Школы №1, №2, №4, участники мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития приняли участие в мониторинге на предмет готовности к предоставлению услуг инклюзивного образования, проводимого Новгородским отделением политической партии «Едина Россия».

Согласно Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 п. 23) сайты всех образовательных организаций адаптированы с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, т.е. все сайты ОО имеют версию для слабовидящих.

## С детьми инвалидами в образовательных учреждениях района работает 75 педагогов, все педагоги прошли обучение по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи

В новом детском саду «Сказка» в соответствии с проектом предусмотрены следующие мероприятия по организации доступа инвалидов.

Передвижение инвалидов по участку будет осуществляться по совмещенному проезду для пожарной техники и пешеходным путям шириной 3.5 м и тротуарам шириной 1,0 м и 2,0 м.

Перепад высот в местах съезда инвалидов на совмещенный проезд не будет превышать 0,015 м.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке должна быть принята 0,15 м.

Продольные и поперечные уклоны на путях пешеходного движения не должны превышать 5% и 1-2% соответственно.

Инвалиды будут иметь доступ к групповым прогулочным и спортивным площадкам.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и совмещенного проезда должно быть выполнено из твердых материалов (резиновое покрытие, бетонная плитка и асфальтобетон соответственно).

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м.

В здании должно быть предусмотрено два входа, приспособленных для инвалидов, с поверхности земли. Доступ инвалидов в здание с поверхности земли должен быть обеспечен прямым пандусом. Ширина между поручнями пандуса 1,0 м., уклон 5% , при перепаде 0,150 м – уклон 10%. В верхней и нижней частях пандуса должны быть предусмотрены площадки не менее 1.5х1,5 м. пандусы должны иметь двухсторенне ограждение с поручнями в 2-х уровнях на высоте 0,9 и 0,5 м, по краям пандуса должны быть предусмотрены бортики высотой 0,1 м. Покрытие пандуса – бетонная плитка, не допускающая скольжения при намокании.

Входные распашные двери для инвалидов шириной 1,5 м, с одной из створок не менее 0,9 м, должны иметь заполнение ударопрочным стеклом, нижняя часть которого расположена на 0,8 м от пола.

Глубина тамбуров при прямом движении инвалидов не менее 2.3 м при ширине не менее 1,5 м.

Входная площадка должна быть оборудована кнопкой вызова для обеспечения подъема инвалидов по внутренней лестнице на уровень 1 этажа по переносным телескопическим пандусам.

Покрытие пола в тамбуре – структурированный противоскользящий керамогранит, в коридорах – кварцвиниловая плитка с нескользящей поверхностью.

Ширина маршей лестниц в лестничных клетках, доступных инвалидам, должна составлять 1,35 м. Все ступени в пределах марша должны иметь одинаковую геометрию и размеры по ширине проступи (0,3 м), высоте подъема ступеней (0,15 м). Уклоны лестниц не белее 1:2. Ступени лестниц на путях движения мало-мобильных групп населения должны быть предусмотрены сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.

При сдаче нового детского сада строителями в эксплуатацию, комиссией по доступной среде для инвалидов в образовательных учреждениях будет произведена оценка исполнения мероприятий, предусмотренных в проектной документации.